[작성기준일 : 2024. 3월말 기준]

□ 취수원 현황

○ 수 원 지 :  4개소 (유효저수량 :  4,458,436㎥)

○ 비상관정 :  3개소 (양 수 능 력 :  1,50㎥/일)

※ 상수관로 : 총 연장 1,216(도·송수관, 배수관, 급수관)