겨울철 가축관리 및 축사 전기화재 예방

1.		가축 관리요령

Ⅰ. 한우․젖소

❍ 바람에 노출되는 것을 최소화 하고, 바람이 불어오는 서북향에 방풍벽 설치

❍ 환경온도가 10℃ 이하로 내려가면 체열 손실에 의해 사료먹는량 증가

- 환경온도 0℃일 때는 정상보다 10%, 영하 10℃일 때는 20% 정도 사료 증량

❍ 물 공급이 부족할 경우 사료먹는량이 떨어지고 체내 대사 활동이 원활하지 못하게 되므로 보온물통을 이용하여 미지근한 물 급여

❍ 갓 태어난 송아지는 마른 수건으로 점액을 닦아주어 건조시키고 보온등을 쬐어주어 실내온도를 25℃ 정도로 유지. 어미소의 유두를 깨끗이 닦아주고 빠른 시간 내에 초유를 먹이도록 함

❍ 착유실과 급수시설은 동파로 인한 피해가 발생하지 않도록 점검

Ⅱ. 돼지

❍ 환경온도가 적정온도보다 1℃ 내려갈 때 마다 사료주는량 1%씩 증량 급여

❍ 야간 분만 시 새끼돼지가 추위로 인해 폐사할 수도 있으므로 분만예정돈 후미에 보온등 설치

❍ 보온에 치중하다 보면 환기가 제대로 되지 않아 유해가스가 높아져 나쁜 환경이 될 수 있으므로 적절한 환기 실시

❍ 추운 날씨로 인해 음수 공급에 이상이 생길 수 있으므로 수시로 점검

Ⅲ. 닭

❍ 기온이 떨어지면 체온 유지를 위해 사료먹는량이 증가하고 생산성은 감소하므로 계사 내 적정온도 유지

❍ 1주령 이내의 어린병아리 계사의 온도는 32℃ 이상 유지

❍ 최저 환기를 통해 계사내의 오염된 공기는 밖으로 배출 신선한 공기 유입

- 샛바람을 최소화하면서 바깥의 찬 공기와 내부의 따뜻한 공기가 골고루 섞여 분산되도록 함

Ⅳ. 차단방역

❍ 축사 내외부 소독을 철저히 하고 소독시설이 얼지 않도록 매일 점검 실시

2.		축사 전기설비 안전관리 및 전기화재 예방

Ⅰ. 축사 전기설비 안전관리

❍ 농장 규모에 맞는 전력 사용

❍ 전기설비 점검과 개보수는 전문업체에 의뢰

❍ 환풍기, 보온등, 온풍기 등 전기기구와 전선의 관리 철저

❍ 전선, 전기기구 주변의 먼지나 거미줄 등 주기적으로 청소

❍ 문어발식 배선금지

❍ 노후화된 개폐기, 차단기는 즉시교체

❍ 누전차단기는 월 1회 작동시험

❍ 파손된 플러그와 노후화 된 콘센트 등 노후 전기시설 즉시 교체

❍ 축사에 전선 등 배선은 방수용 전선을 사용하고 노후전선 즉시교체

❍ 쥐 등에 의해 손상 받을 우려가 있는 전선은 배관공사를 실시

❍ 사용환경이 가혹한 곳에서는 내열성, 내후성 있는 전선으로 교체

❍ 분전반 내부 및 노출전선, 전기기계·기구의 먼지제거 등 청결유지

❍ 감전사고 방지를 위하여 전기기계·기구에는 접지시설 확인 및 시공

❍ 모든 전선의 접속부는 견고히 접속

❍ 축사 내 소화기 비치 및 소방차 진입로 확보

❍ 축사 화재 등 재해대비 재해보험 가입

Ⅱ. 전기화재 발생 주요 원인 및 예방법

1. 합선(단락)에 의한 화재

❍ 전기기기나 회로의 절연체가 전기적 또는 기계적 원인으로 열화 및 파괴되어 합선에 의하여 발화되는 것

☞ 전선 고정에 못, 스태플 등 사용 금지

☞ 전열기에 온도조절장치 부착

☞ 전기시설 노후전선 교체

☞ 단자와 연결부분 접속부 수시점검 필요

* 풀린 나사 재조임 실시

2. 과전류에 의한 화재

❍ 모터, 전기 소비량이 많은 전기기구나 전기장치를 동시에 사용하여

과부하로 인해 부하전류가 증가하여 과열, 발열하게 됨

☞ 문어발식 배선 금지

☞ 많은 전류가 흐르는 기구를 동시에 사용 금지

* 가능한 전용 콘센트를 설치

☞ 전선은 규격 이상 전선을 사용하고 반드시 정격퓨즈를 사용 할 것

3. 누전에 의한 화재

❍ 전기기구 파손, 불량 전기배선 등이 접지 물건과 접촉 또는 전선피복 손상 등으로 누설전류가 발생되어 열의 축척으로 발화

☞ 누전차단기 설치

☞ 파손된 기기는 수리 또는 교환

☞ 수시로 절연상태(누전여부) 확인

4. 스파크에 의한 화재

❍ 스파크는 전기회로를 개폐할 때 또는 단락 될 때 전기기구 접촉부분의 불량 등에 의해 발생

☞ 스위치에 보호용 캡 사용

☞ 스위치 내부나 주위에 분진 등 퇴적물 수시로 제거

☞ 각종 개폐기 조작부는 가연성 물질이 체류 할 수 없는 장소에 설치

☞ 스파크가 많이 발생하는 장소 근처에는 인화성 물질을 취급하지 않도록 해야 됨

5. 전기기기 취급 부주의에 의한 화재

❍ 이상이 없는 전기기기라도 취급을 잘못하면 화재를 일으키게 되며

무리하게 사용해도 화재가 발생할 수 있음

- 사용중인 전열기기 위에 가연물이 떨어져 발화

☞ 사용하지 않는 전열기구는 반드시 플러그를 뽑아 둘 것

☞ 전기난로 및 가스기구 등은 충분한 거리를 유지하여 설치하고 주변의 인화성 물질을 제거