2015년 12월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2015년 12월 1일~2015년 12월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	9.0(13.3 – 5.2)	-	0.4(0.5-0.3)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	7.2(7.4 – 7.1)	-	7.0(7.2 – 6.8)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	330(366 - 267)	-	297(335 - 221)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	51(60 - 40)	-	47(52 - 38)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.6(5.0-4.0)	-
2. 경도(Hardness)	-	53(59-47)	-	47(50-42)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	206(238-185)	-	193(223-178)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 12월 2일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	14.4	4.총질소(T-N)	-	5.134
2.용존산소(DO)	-	8.3	5.총인(T-P)	-	0.131
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	25	6.클로로필-a	-	13.4
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 12월 2일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	0.8	4.총질소(T-N)	-	4.599
2.용존산소(DO)	-	8.6	5.총인(T-P)	-	0.021
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	0	6.클로로필-a	-	0.4
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-