2016년 10월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	광주권관리단 대불정수장
위 치 (전 화 번 호)	전남 무안군 몽탄면 청용리 95-3 (061-453-7741)
급 수 지 역	대불산단
채 수 일 자 / 검 사 일 자	2016년 10월 1일~2016년 10월 31일

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 탁도(Turbidity)	5NTU 이하	19.3(41.9 – 12.4)	-	0.6(0.8 - 0.4)	없음
2. 수소이온농도(pH)	5.8~8.5	6.8(7.1 – 6.6)	-	6.6(6.7 – 6.4)	없음
3. 전기전도도(conductivity)	-	187(257 - 149)	-	177(245 - 136)	-
4. 알칼리도(alkalinity)	-	39(52 - 30)	-	35(47 - 25)	-

나. 주간검사

검사 항목	공업용수 기 준	수질검사결과
		원수		침전수
		평균(최대~최소)	기준초과	평균(최대~최소)	기준초과
1. 과망간산칼륨 소비량	-	-	-	4.2(4.6 - 3.9)	-
2. 경도(Hardness)	-	58(71 - 45)	-	57(70 - 48)	-
3. 총용존물질(TDS)	-	178(190 - 164)	-	167(182 - 152)	-

다. 월간성적서

- 원  수(측정일 : 10월 4일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	19.5	4.총질소(T-N)	-	3.754
2.용존산소(DO)	-	7.2	5.총인(T-P)	-	0.418
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	312	6.클로로필-a	-	8.3
판 정
비 고

- 침전수(측정일 : 10월 4일)

검 사 항 목	기 준	검사결과	검 사 항 목	기 준	검사결과
1.부유물질(SS)	-	1.4	4.총질소(T-N)	-	3.005
2.용존산소(DO)	-	7.5	5.총인(T-P)	-	0.016
3.총대장균군(Total Coliforms)	-	21	6.클로로필-a	-	0.2
판 정
비 고

3. 기준초과 정수장 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-