붙임2		농사용 전기설비 안전점검 착안사항

점검 착안사항 사진		전기재해 발생 현상	점검 착안 사항
		․옥내배선 및 환풍기 먼지, 거미줄 등 분진에 의한 통전경로 형성으로 전기재해 발생	․ 배선에 먼지, 거미줄 등 분진 상태를 점검하고, 화재의 위험성을 알려 수시로 분진제거 안내
		․ 콘센트, 소켓 접속부 등 탄화시 흑연화로 도전성 형성 전기재해 발생	․ 멀티탭과 콘센트의 접속 부위 탄화현상 확인
		․ 개폐기․차단기 접속부 및 콘센트 접촉불량에 의한 전기재해 발생	․ 접속부위의 부식정도 및 단자 조임상태 확인
		․ 적외선 전열기구(열선풍기, 보온등, 전기판넬 등)의 부하 용량 초과에 의한 전기재해 발생	․ 한 개의 차단기에 여러개의 전선을 연결하여 사용하는지 여부 확인
		․ 양수기 등 말단부하 누전차단기 및 접지 미시설 사용으로 전기 재해 발생	․ 이동전선 사용시 부하말단 까지 전기기계․기구 점검 및 확인
		․ 발생하는 증기, 가스와 물리적인 충격, 야생 짐승, 들쥐 등으로 발생	․ 배선공사의 적정성 여부와 전선손상 여부확인
		․ 옥내․외 배선을 비닐코드 배선 사용으로 과부하에 의한 전기 재해 발생	․ 비닐코드 사용 여부와 전선이 꼬이거나 묶여있는 부분이 있는지 확인
		․ 전기울타리 시공방법 미준수 및 주의 안내판 미설치로 전기재해 발생	․ 전기울타리용 전원장치에 전기를 공급하는 전로에 전용 개폐 장치 설치 및 규격전선 사용 여부 확인

붙임2-1		전기울타리 전기설기 설치 및 관리요령

□ 전기울타리 전기설비

ㅇ 야생동물 등의 외부 침입방지를 위해 전용 전력 변환기(교류 → 직류)를 통해 전선에 간혈적으로 전기를 흐르게 한 울타리

□ 설치 장소

ㅇ 야생동물로 인한 농작물 피해가 우려되는 장소

ㅇ 가축 탈출 등 예방이 필요한 장소

□ 시공자격 및 시설기준

ㅇ 시공자격 : 전기공사업법 시행령 제2조제2항(별표1)

- 전문 전기공사 시공업체를 통한 설치 시공

ㅇ 시설기준 : 판단기준 제231조(전기울타리의 시설)

- 전기울타리의 안전한 사용을 위한 시설기준

□ 감전사고 원인 및 사례

ㅇ 전용 전력변환기(교류 → 직류) 및 개폐기 미시설

- 20.8. 감전보호장치 미시설인 울타리 넘으려다 감전사고 발생

ㅇ 『전기용품 및 생활용품 안전관리법』 인증 전선 미사용

- 17.8. 피복이 없는 전선이 수로에 노출되어 감전사고 발생

- 16.9. 철선으로 시공된 울타리 출입하다 감전사고 발생

ㅇ 울타리 설치위치에 전기위험 경고판 미설치

붙임2-2		전기울타리 표준시공 도해집