[작성기준일 : 2024. 3월말 기준]

□ 하수처리시설 현황

구 분	위 치	시설용량 (톤/일)	처리방법	처리량 (톤/일)	처리율(%)
영 암	영암읍 망호리	5,500	산화구법	4,780	91.3
대 불	삼호읍 난전리	42,000	A2O	20,421	91.0
신 북	신북면 월평리	650	Y-PNR	500	92.2
학 산	학산면 독천리	500	Y-PNR	462	92.8
군 서	군서면 서구림리	800	Y-PNR	513	87.7