정수장별 수질검사결과

(2022.10.19)

구 분	냄새	맛	색도	탁도	pH	잔류염소	비고
기준	무취	무미	5도이하	0.3NTU(영암0.5)NTU이하	5.8~8.5	4.0mg/ℓ 이하
삼호정수장	무취	무미	불검출	0.04	7.0	0.78
군서정수장	무취	무미	불검출	0.04	6.9	0.77
영암정수장	무취	무미	불검출	0.05	6.9	0.50
신북정수장	무취	무미	불검출	0.06	6.9	0.69