2023년 2월 정수장 수질검사결과 현황

1. 검사대상 정수장

정 수 장 명	전남중부권지사 대불정수장
주 소 (전화번호)	전남 무안군 몽탄면 몽탄로 1140 (061-453-7740)
급 수 지 역	대불산단

2. 정수장 수질검사 결과

가. 매일검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수				단위
	최대	최소	평균	최대	최소	평균	기 준
1. 탁도(Turbidity)	19.0	6.1	9.1	0.5	0.3	0.4	5NTU 이하	NTU
2. 수소이온농도(pH)	7.3	6.8	7.1	6.8	6.7	6.8	5.8~8.5	-
3. 전기전도도(conductivity)	1000	721	985	993	714	978	-	µS/cm
4. 알칼리도(alkalinity)	65	42	54	60	37	49	-	mg/L

나. 주간검사

검사 항목	수질검사결과
	원수			침전수					단위
	최대	최소	평균		최대	최소	평균	기 준
1. 총용존물질(TDS)	827	754	790		802	698	744	-	mg/L
2. 경도(Hardness)	90	68	82		88	61	76	-	mg/L
3. 과망간산칼륨 소비량	10.4	7.6	9.0		8.9	7.0	8.1	-	mg/L

다. 월간성적서(채수일 : 2월 9일)

검사 항목	수질검사결과
	원수	침전수	단위
1.부유물질(SS)	2.4	1.2	mg/L
2.용존산소(DO)	11.5	11.2	mg/L
3.총대장균군(Total Coliforms)	38	18	/100mL
4.대장균	불검출	불검출	/100mL
5.총질소(T-N)	4.0	3.6	mg/L
6.총인(T-P)	0.047	0.031	mg/L
7.클로로필-a	5.1	4.7	mg/m3

3. 기준초과 내역 및 조치결과

정수장명	초과 내용	초과원인 및 조치사항
대불정수장	없음	-