□ 수질오염 총량 관리제

❍ 개 요

- 단위 유역별 지역개발 부하량

(단위 : kg/일)

단위유역 단계	BOD			T-P
	영본C	영본E	탐진A	영본C	영본E	탐진A
1단계 (´05∼´10)	12.4	37.4	17.5	‘11년도부터 할당
2단계 (´11∼´15)	38.6	252.8	22.5	0.79	10.61	1.15
3단계 (´16∼´20) (할당량)	30.61 (12.93)	328.22 (82.75)	16.54 (0.06)	1.535 (0.213)	21.926 (3.421)	0.694 (0.006)

- 관내 단위유역 현황

단위유역	해당지역	대상물질	비 고
영본C	금정면:남송리,세류리,아천리,안노리,연보리, 연소리,와운리,용흥리,월평리 신북면:금수리,모산리	생물화학적 산소요구량(BOD5), 총인(T-P)	시행계획 유역
영본E	영암읍,삼호읍,덕진면,신북면,시종면, 도포면,군서면,서호면,학산면,미암면	생물화학적 산소요구량(BOD5), 총인(T-P)	수질개선 사업유역
탐진A	영암읍:농덕리,학송리,한대리 금정면:연소리,세류리,쌍효리,청용리	생물화학적 산소요구량(BOD5), 총인(T-P)	수질개선 사업유역
수계외 지역	삼호읍, 미암면 일부 (직접 바다로 유입 지역)

- 단위 유역별 목표 수질

(단위 : ㎎/ℓ)

단위유역 단계	BOD			T-P
	영본C	영본E	탐진A	영본C	영본E	탐진A
3단계 (´16∼´20)	4.8	2.1	1.9	0.153	0.116	0.070

※ 2018년 수계관리기금 성과평가

⦁ 분    야 : 오염총량관리사업 분야

⦁ 주    관 : 영산강유역환경청

⦁ 시상내역 : 최우수기관 선정(2개년 연속 수상)