□ 대불산단 교량 : 17개소(슬라브 7, 암거 10)

위 치	길이(m)	폭(m)	설계하중	준공연월일	안전점검현황 (안전등급)	비 고
대로1-2로	5.7	35	DB24	1997.12.30	B	1호교량
광로2-2로	9.6	40	DB24	1997.12.30	B	2호교량
중로1-2로	11.7	20	DB24	1997.12.30	B	3호교량
중로1-1로	11.7	20	DB24	1997.12.30	B	4호교량
중로1-27로	8	20	DB24	1997.12.30	B	5호교량
대로1-2로	13.7	35	DB24	1997.12.30	B	6호교량
광로2-2로	17.8	40	DB24	1997.12.30	B	7호교량
중로1-22로	11.7	20	DB24	1997.12.30	B	8호교량
광로2-2로	13.7	40	DB24	1997.12.30	B	9호교량
중로1-9로	14.7	20	DB24	1997.12.30	B	10호교량
중로1-10로	62	20	DB24	1997.12.30	B	11호교량
중로1-8로	63	20	DB24	1997.12.30	B	12호교량
중로1-7로	62	20	DB24	1997.12.30	B	13호교량
중로1-5로	62	20	DB24	1997.12.30	B	14호교량
대로2-1로	63	30	DB24	1997.12.30	B	15호교량
중로1-3로	62	20	DB24	1997.12.30	B	16호교량
광로2-1로	79	40	DB24	1997.12.30	B	17호교량