□ 취수원 현황

○ 수 원 지 : 5 개소 (유효저수량 : 4,527,000㎥)

○ 비상관정 : 3 개소 (양 수 능 력 : 1,500㎥/일)

※ 상수관로 : 총 연장 1,063㎞(도·송수관, 배수관, 급수관)